[bookmark: _GoBack]关于“上饶市现代数智环保平台建设项目”的询价公告
关于《上饶市现代数智环保平台建设项目》市场询价，现面向符合条件、拥有同类项目实施能力的供应商征集报价单位，详细询价要求公布如下：
（一）报价要求
[bookmark: _Toc7154][bookmark: _Toc15203][bookmark: _Toc6861][bookmark: _Toc14475]项目总价≤2200万元，全包干，包含人工、材料、设备、施工、运输、检测、安全、环保、税费、质保、后期运维等全部费。
（二）报价公司资格要求
（1）具有独立承担民事责任的能力； 
（2）具有良好商业信誉、健全财务会计制度； 
（3）具备履行本项目所需专业技术团队、施工机械设备、资金保障能力； 
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
（5）近3年参与政府采购经营活动中无重大违法记录； 
（6）无法律法规规定禁止参与政府采购的其他情形。
（三）报价时间
2026年8月14日9：00至2026年8月17日17：30
（四）报价材料
本次报价单位须完整提交以下4项材料，通过邮箱发送。
1.项目对接联系人及联系电话；
2.营业执照描件，加盖报价单位公章；
3.盖章版报价单PDF扫描件，须分系统列明各系统单价、分项总价、项目总报价（总报价不得超过2200万元）；
（五）报价材料发送地址及联系方式
1.单位地址：江西省南昌市东湖区阳明东路奥斯卡大厦12层
2.电子邮箱地址：630340403@qq.com
3.联系人及电话：陈垚垚、13755336565
1

（六）报价汇总清单

	序号
	建设需求

	（一）
	感知网络

	1
	高空瞭望设备

	2
	高光谱溯源无人机

	3
	激光散射溯源无人机

	4
	光量子颗粒物激光雷达

	（二）
	应用支撑平台

	1
	AI支撑

	1.1
	视频AI分析能力

	1.2
	大气多模态预测溯源分析决策模型

	1.3
	水质水文多模态预测溯源分析评价模型

	1.4
	业务预警模型

	1.5
	业务数据分析模型

	1.6
	业务智能调度模型

	2
	[bookmark: _Hlk215149185]生态环境数据资源中心及数据治理服务

	2.1
	生态环境数据资源中心

	2.2
	数据治理服务

	3
	业务支撑

	3.1
	视频接入平台

	3.2
	监测数据采集反控平台

	3.3
	协同平台

	3.4
	权限管理平台

	3.5
	飞控平台

	（三）
	应用系统

	1
	全局态势感知

	2
	大气AI精细化管理

	3
	重点流域AI精细化管理

	4
	土壤动态全流程管理

	5
	监测数据全生命周期管理

	6
	行政事务闭环管理

	7
	数智环保掌上管

	（四）
	云资源服务

	1
	云资源租赁

	2
	网络安全服务租赁

	3
	密码应用服务租赁

	（五）
	[bookmark: _Hlk215149974]综合保障运行服务

	1
	监控中心服务

	2
	短信服务

	（六）
	其他服务

	1
	第三方软件测评服务

	2
	等保测评服务

	3
	密码应用评估服务




（7） 报价分项清单
1.1 感知网络

	序号
	设备名称
	类型
	功能要求
	单位
	数量
	单价
（元）
	小计（元）
	备注

	1
	高空瞭望设备

	1.1
	热成像双光谱高空专用瞭望摄像机
	摄像头
	设备功能：1、支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测功能；2、支持热成像目标检测，可联动可见光通道对未授权人员进行目标跟随；3、支持红外补光有效距离≥200m；4、支持预置点/辅助输出/多种扫描方式的定时任务功能；5、支持守望功能，预置点/花样扫描/巡航扫描可在空闲状态停留指定时间后自动调用（包括上电后进入的空闲状态）；6、支持热成像防抖功能；硬件参数：1、热成像分辨率：≥384×288；2、热成像光圈值：≤F1.0；3、探测距离（人/车辆/船只）：≥1040m/3190m/10690m；4、识别距离（人/车辆/船只）：≥260m/790m/2670m；5、辨认距离（人/车辆/船只）：≥130m/390m/1330m；6、火点报警距离（以2米*2米为准）：≥2000m；7、可见光传感器类型：≥1/1.8英寸CMOS；8、可见光分辨率：≥400万像素；9、可见光焦距：6~336mm；10、最低照度：彩色≤0.002 Lux,黑白≤0.0002 Lux；11、可见光透雾功能：支持光学透雾和算法透雾；12、烟雾报警距离（以5米*5米为准）：≥6000m；13、视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG；14、防护等级：≥IP66防护等级；15、支持GB/T28181、GA/T1400协议，满足GB35114加密要求。
	台
	20
	
	
	

	1.2
	硬盘录像机
	辅材
	1、机架式2盘位嵌入式网络硬盘录像机；2、存储接口：2个SATA接口，可满配8TB硬盘；3、视频接口：1×HDMI，1×VGA4、网络接口：2×RJ45 10/100Mbps自适应以太网口5、报警接口：4路报警输入，1路报警输出6、USB接口：2×USB 2.07、输入带宽：80Mbps8、输出带宽：80Mbps9、接入能力：8路H.264、H.265格式高清码流接入10、解码能力：最大支持8×1080P11、显示能力：最大支持4K输出
	台
	20
	
	
	

	1.3
	存储硬盘
	辅材
	8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM；
	块
	40
	
	
	

	1.4
	八角杆立杆
	辅材
	（1）八角杆高≥6.5m，杆臂厚≥8mm，管径下端≥325mm,上端≥280mm；（2）支臂长10-12m，支臂厚≥5mm，管径近端≥240mm，远端≥100mm。
	根
	14
	
	
	

	1.5
	八角杆基础及套件
	辅材
	（1）基础：≥1.8m×1.8m×2.0m；（2）立杆基础钢筋件：8根M22螺杆，螺距280mm（环形布置直径），均匀分布，每根配1垫片，1弹垫，双螺母；（3）含立杆基础的开挖、做模、浇筑、路面平整、修补、回填、废土清运等工作及材料。
	套
	14
	
	
	

	1.6
	摄像机定制支架
	辅材
	摄像机定制支架（热镀锌钢管支臂：直径50mm、壁厚4mm、1根竖档2根横档、竖档1000mm横档40mm、含设计、加工费）。
	套
	4
	
	
	

	1.7
	室外防水安防网络机箱
	辅材
	1、机箱具有防热、防尘、防水、防腐、防盗功能；2、机箱尺寸：≥600mm×600mm×600MM；3、板材厚度：≥1mm；4、防护等级：≥IP54；5、有电源线、数据线独立进出线孔；6、材质：钢制镀锌。
	只
	20
	
	
	

	1.8
	防雷接地
	辅材
	1、BVR×16黄绿色接地线及40mm×4mm镀锌扁钢；2、接地电阻≤10Ω。
	处
	16
	
	
	

	1.9
	电源防雷器
	辅材
	1、最大通流量≥20KA，标准通流量≥10KA；2、额定工作电压：220V（AC）；3、最大持续运行电压：385V（AC）；4、保护水平：≤1500V；5、接入导线截面积：电源线≥6平方毫米，地线≥10平方毫米。
	只
	20
	
	
	

	1.1
	网络防雷器
	辅材
	1、标称电压：≥5V（数据信号）；2、持续、工作电压：≥8V；3、冲击耐受电流：≥2.5kA；4、保护水平：≤500V；5、传输速率Vs：≥100Mbps；6、插入损耗：≤1dB/100MHZ。
	只
	20
	
	
	

	1.11
	自动重合闸
	辅材
	1、工作电压（VAC）：85～300V；2、额定电流In(A)：10-63A；3、自动重合闸次数：漏电、过流、短路、过、欠压故障≥3次；零火线接反故障无限次，故障未解除不合闸（可以根据要求调整）；4、自动重合闸时间：可根据需求30秒-60分钟调整。任一次自动重合闸成功≤10秒，故障次数自动清零，下次故障又从第一次开始计算；经过连续三次合闸后故障仍然存在，则进入自锁状态，不再进行重合闸，可以通过遥控复位或手动切断电源进行复位。
	只
	20
	
	
	

	1.12
	单相插座
	辅材
	电流：≥10A，不少于3孔6位。
	只
	20
	
	
	

	1.13
	前端点位链路费
	链路
	1、使用的光纤链路需符合上饶市环保局工程组网相关要求及部署，按3年计算；2、可根据实际需求进行调整，确保环保业务正常开展；3、摄像机链路不低于10M带宽。
	项
	18
	
	
	

	1.14
	设备电费
	其他
	按摄像机、交换机、光猫功率计算，一个月按120.24KW暂估用电量，按3年计算。
	项
	18
	
	
	

	1.15
	高空监控设备巡检维护费
	其他
	前端设备的日常巡检及离线故障排查、维护，3年服务含人员登高、用车用油等。
	项
	18
	
	
	

	1.16
	安装辅材
	辅材
	包括前端监控摄像机电源线、网线、PVC套管、螺丝、扎带等辅材。
	套
	18
	
	
	

	1.17
	系统集成费
	其他
	设备安装调试、线缆敷设等。
	套
	18
	
	
	

	1.18
	安装辅材
	辅材
	包括防雷支架、设备箱、电源线、网线、3合一防雷空开、PVC套管、电源插座、螺丝、扎带等辅材
	套
	2
	
	
	

	1.19
	摄像机定制支架
	辅材
	摄像机定制支架（热镀锌钢管支臂：直径50mm、壁厚4mm、1根竖档2根横档、竖档1000mm横档40mm、含设计、加工费）
	套
	2
	
	
	

	1.2
	高空挂载服务及后备电源保障服务
	服务
	提供通信基站设施资源挂载、防雷接地、开关电源、蓄电池等综合配套使用服务，3年服务。1、挂载要求：投标人在本项目实施区域内提供25米及以上高度挂载，用于达到高空视频监控范围广的效果。安装平台或安装支架上需安装避雷针，安装底座接地防雷，接地地阻<102，符合国家相关要求。2、后备供电要求：投标人提供设备用电及7*24小时不间断后备电源保障，断电后备电源续航时长不低于8小时，电费由投标人承担。
	项
	2
	
	
	

	1.21
	前端点位链路费（10M）
	辅材
	前端摄像机专线，上行带宽10M、含光猫，3年宽带费用。
	项
	2
	
	
	

	1.22
	设备电费
	辅材
	按摄像机、交换机、光猫功率计算，一个月按155.36KW暂估用电量，按3年计算。
	项
	2
	
	
	

	1.23
	高空监控设备巡检维护费
	辅材
	前端设备的日常巡检及离线故障排查、维护，3年服务含人员登高、用车用油等。
	项
	2
	
	
	

	1.24
	系统集成费
	辅材
	设备安装调试，需持登高证人员上塔安装设备、调试
	套
	2
	
	
	

	1.25
	操作终端
	配件
	支持鲲鹏、龙芯、海光、兆芯、飞腾等国产化CPU，内存≥8G，显存≥2G，硬盘≥512G，显示器≥23寸（含三年国产化操作系统）
	台
	8
	
	
	

	2
	高光谱溯源无人机

	2.1
	环保低空飞行器（含机场）
	飞行器
	机场-通用：工作环境温度：-30°C至50°C防护等级：≥IP56最大允许降落风速：12米/秒RTK基站卫星接收频率支持GPS/BeiDou/GLONASS/Galileo/QZSSRTK基站定位精准度：水平：优于1厘米+1ppm（RMS）垂直：优于2厘米+1ppm（RMS）飞行器-通用：最大上升速度：≥10米/秒最大下降速度：≥8米/秒最大水平飞行速度：运动挡：前飞≥21米/秒，后飞≥19米/秒，侧飞≥15米/秒最大抗风速度：作业阶段抗风能力：≥12米/秒起降阶段抗风能力：≥12米/秒最长飞行时间：≥54分钟最长悬停时间：≥47分钟最大作业半径：≥10公里最大续航里程：≥43公里工作环境温度：-20℃至50℃防护等级：≥IP55RTK模块：飞行器集成夜航灯：飞行器集成飞行器-相机影像传感器：1/1.3英寸CMOS，有效像素≥4800万飞行器-镜头最大照片尺寸：广角相机：≥8064×6048中长焦相机：≥8064×6048长焦相机：≥8192×6144飞行器-热成像相机分辨率：≥640×512帧率：≥30Hz灵敏度：≤50mk@F1.0，常温25℃环境下测温范围：-20℃至150℃调色盘：白热/黑热/描红/铁红/热铁/北极/医疗/熔岩/彩虹1/彩虹2图片格式：JPEG（8位）R-JPEG（16位）录像分辨率：1280×1024@30fps（开启红外超分且夜景模式未打开）640×512@30fps（其他情况）
	套
	1
	
	
	

	2.2
	图传增强模块
	配件
	设备接入 4G 网络，实现联网、增强图传等多项功能。
	个
	1
	
	
	

	2.3
	无人机电池
	配件
	容量：≥6500 毫安时能量：≥149.9 瓦时循环次数：≥400次充电温度范围：5℃至 45℃最大充电功率：≥1.8C支持低温充电：支持低温自加热充电
	块
	1
	
	
	

	2.4
	无人机保险
	服务
	提供三年内保障额度内不限次数置换权益，保障范围覆盖跌落撞击、设备进水、信号干扰、操作失误等飞行意外情形。
	项
	2
	
	
	

	2.5
	自动化巡查机巢保险
	服务
	服务提供额度内不限次数的上门维修服务，更可多台设备实现额度共享，让您无惧多种飞行意外带来的损失保障部件：包含主控模块，空调控制器，停机坪模组，舱盖电机，电机驱动器，空调模组，ACDC电源，蓄电池，舱盖，风速计，雨量计。
	项
	2
	
	
	

	2.6
	第三者责任险
	服务
	提供一年内100万额度，单次赔付最高额度为100w的第三者责任险，按三年计算。
	项
	1
	
	
	

	2.7
	无人机电池
	备件
	容量：≥6500 毫安时能量：≥149.9 瓦时循环次数：≥400次充电温度范围：5℃至 45℃最大充电功率：≥1.8C支持低温充电：支持低温自加热充电
	块
	1
	
	
	

	2.8
	高光谱成像仪
	配件
	光谱范围：优于400-800nm；光谱分辨率：≤15nm；光谱通道数：≥250；探测器类型：CMOS；可监测指标：总磷、氨氮、总氮、高锰酸盐指数、浊度、悬浮物、化学需氧量、蓝绿藻、叶绿素a；
	个
	1
	
	
	

	2.9
	机场基建安装调试
	服务
	提供机场的土建、场地勘察及安装。
	项
	1
	
	
	

	2.1
	前端点位链路费
	链路
	1、使用的光纤链路需符合上饶市环保局工程组网相关要求及部署，按3年计算；2、可根据实际需求进行调整，确保环保业务正常开展；3、机场链路不低于50M带宽。
	项
	1
	
	
	

	3
	激光散射溯源无人机

	3.1
	环保低空飞行器（含机场）
	飞行器
	机场-通用：工作环境温度：-30°C至50°C防护等级：≥IP56最大允许降落风速：12米/秒RTK基站卫星接收频率支持GPS/BeiDou/GLONASS/Galileo/QZSSRTK基站定位精准度：水平：优于1厘米+1ppm（RMS）垂直：优于2厘米+1ppm（RMS）飞行器-通用：最大上升速度：≥10米/秒最大下降速度：≥8米/秒最大水平飞行速度：运动挡：前飞≥21米/秒，后飞≥19米/秒，侧飞≥15米/秒最大抗风速度：作业阶段抗风能力：≥12米/秒起降阶段抗风能力：≥12米/秒最长飞行时间：≥54分钟最长悬停时间：≥47分钟最大作业半径：≥10公里最大续航里程：≥43公里工作环境温度：-20℃至50℃防护等级：≥IP55RTK模块：飞行器集成夜航灯：飞行器集成飞行器-相机影像传感器：1/1.3英寸CMOS，有效像素≥4800万飞行器-镜头最大照片尺寸：广角相机：≥8064×6048中长焦相机：≥8064×6048长焦相机：≥8192×6144飞行器-热成像相机分辨率：≥640×512帧率：≥30Hz灵敏度：≤50mk@F1.0，常温25℃环境下测温范围：-20℃至150℃调色盘：白热/黑热/描红/铁红/热铁/北极/医疗/熔岩/彩虹1/彩虹2图片格式：JPEG（8位）R-JPEG（16位）录像分辨率：1280×1024@30fps（开启红外超分且夜景模式未打开）640×512@30fps（其他情况）
	套
	4
	
	
	

	3.2
	无人机保险
	服务
	提供三年内保障额度内不限次数置换权益，保障范围覆盖跌落撞击、设备进水、信号干扰、操作失误等飞行意外情形。
	个
	8
	
	
	

	3.3
	自动化巡查机巢保险
	服务
	服务提供额度内不限次数的上门维修服务，更可多台设备实现额度共享，让您无惧多种飞行意外带来的损失保障部件：包含主控模块，空调控制器，停机坪模组，舱盖电机，电机驱动器，空调模组，ACDC电源，蓄电池，舱盖，风速计，雨量计。
	个
	8
	
	
	

	3.4
	空气溯源盒子
	配件
	检测方式：采用扩散式检测，能快速准确检测大气中气体浓度值；检测能力：不少于PM2.5、PM10、O3、NO2；数据传输：具备异常情况数据回传能力，数据实现实时传输与可视化显示；
	个
	4
	
	
	

	3.5
	图传增强模块
	配件
	设备接入 4G 网络，实现联网、增强图传等多项功能。
	个
	4
	
	
	

	3.6
	无人机电池
	配件
	容量：≥6500 毫安时能量：≥149.9 瓦时循环次数：≥400次充电温度范围：5℃至45℃最大充电功率：≥1.8C支持低温充电：支持低温自加热充电
	块
	4
	
	
	

	3.7
	第三者责任险
	服务
	提供一年内100万额度，单次赔付最高额度为100w的第三者责任险，按三年计算。
	个
	4
	
	
	

	3.8
	机场基建安装调试
	服务
	提供机场的土建、场地勘察及安装。
	个
	4
	
	
	

	3.9
	前端点位链路费
	链路
	1、使用的光纤链路需符合上饶市环保局工程组网相关要求及部署，按3年计算；2、可根据实际需求进行调整，确保环保业务正常开展；3、机场链路不低于50M带宽。
	项
	4
	
	
	

	4
	光量子颗粒物激光雷达

	4.1
	雷达主机
	核心部件
	1、总体结构：激光雷达主机采用高度集成一体化设计，内置模块包括但不限于激光发射单元、望远镜接收单元、数据采集单元及同步影像模块（该模块分辨率不得低于1440×900）；2、性能参数：监测范围：监测覆盖区域面积≥200km2；系统线性度：≥95%；3、主机外壳：为保证设备能够在户外等严酷条件正常运行，主机外壳材质需选用具备比重轻、抗拉强度高、弹性模量好的材料；整机IP等级防护：IP66；4、设备软件功能：数据产品：回波信号、信噪比、消光系数；温控系统：产品主机内置温控系统；5、系统软件功能：分析软件平台支持实时采集雷达扫描数据以及雷达影像数据；分析软件平台支持选择不同因子展示分析雷达扫描数据，包括消光系数、退偏振比、PM10、PM2.5；
	个
	3
	
	
	

	4.2
	防晒罩
	核心部件
	用于雷达遮阳防晒；
	个
	3
	
	
	

	4.3
	云台
	核心部件
	安装在雷达下部，水平0-360°连续旋转，垂直0-90°旋转、RS422通讯，防护等级：IP66；
	个
	3
	
	
	

	4.4
	砖块电源
	核心部件
	防水模块，交流转直流电源，220VAC转24VDC，输出功率1000W；
	个
	3
	
	
	

	4.5
	三脚支架
	核心部件
	扫描雷达定制三脚支架，重量：≥30kg；
	个
	3
	
	
	

	4.6
	柱脚
	核心部件
	用于支撑扫描三脚支架，调节支架的水平度；
	个
	9
	
	
	

	4.7
	工控机
	核心部件
	与雷达进行通讯；可控制云台的转动，雷达的出光、关光、数据采集、加热制冷等；处理器：CPU ≥2.0GHz；内存：≥8GB；4x RJ45, 2x COM, 1x SATA 3.0；4x USB 3.2（Gen 1）；
	个
	3
	
	
	

	4.8
	4G路由模块
	核心部件
	提供SIM卡插槽，具备一个LAN网口，与工控机相连，提供工控机所需的4G网络，可以远程连接工控机，对雷达进行远程操作；
	个
	3
	
	
	

	4.9
	APD
	核心部件
	光探测模块，光子计数率≥180Mc/s；
	个
	3
	
	
	

	4.1
	4G天线
	配件
	4G路由模块的4G天线，4G全频吸盘天线，频段824~960Mhz、1710~2700Mhz，增益4.0DBI；
	个
	3
	
	
	

	4.11
	GPS天线
	配件
	提供雷达所处位置的GPS经纬度信息，GPS通讯方式：RS232；
	个
	3
	
	
	

	4.12
	防水网线
	配件
	百兆网线，防水连接器插头，提供工控机与云台、雷达之间的通讯，及其数据传输；
	个
	6
	
	
	

	4.13
	220V供电输入防水线束
	配件
	市电接入配电箱，防水连接器300VAC/20A；
	项
	3
	
	
	

	4.14
	220V供电输出防水线束
	配件
	配电箱输出到砖块电源，防水连接器300VAC/20A；
	项
	3
	
	
	

	4.15
	24V供电输出防水线束
	配件
	砖块电源输出电压，防水连接器300VAC/20A；
	项
	3
	
	
	

	4.16
	雷达供电输入防水线束
	配件
	雷达供电输入，防水连接器300VAC/20A；
	项
	3
	
	
	

	4.17
	4G流量卡
	链路
	网络4G流量卡，按3年计算；
	项
	3
	
	
	

	4.18
	设备电费
	其他
	按400W，一天24小时运行，按3年计算；
	项
	3
	
	
	

	4.19
	安装辅材
	辅材
	雷达设备相关安装辅材；
	项
	3
	
	
	

	4.2
	安装调试
	服务
	雷达设备安装调试；
	项
	3
	
	
	

	4.21
	3年质保
	服务
	3年质保服务，3年质保期内包修包换；
	项
	3
	
	
	

	 
	合计
	
	
	
	
	
	
	


1.2 应用支撑平台
	序号
	项目名称
	功能要求
	单位
	数量
	单价
（元）
	小计（元）
	备注

	1
	AI支撑

	1.1
	视频AI分析能力

	1.1.1
	智能计算引擎-计算任务管理服务
	提供分析任务的统一管理调度能力，包括分析任务管理、分析任务执行等功能。
	套
	1
	
	
	

	1.1.2
	智能计算引擎-视频图像调度服务
	提供视频图像接入能力，包括调度指定的视频和图片按照指定的算法进行分析。
	套
	1
	
	
	

	1.1.3
	智能计算引擎-算法调度服务
	提供算法服务管理、解析任务管理、算法装载与计算、调度管理等功能，实现算法的智能调度。
	套
	1
	
	
	

	1.1.4
	智能计算引擎-算力调度服务
	算力调度可基于算法模板进行算法服务的发布，并通过调度模块分配算力资源，为分析任务提供支撑。
	套
	1
	
	
	

	1.1.5
	算法仓库-算法管理服务
	提供算法的统一管理模块，支持算法的上架/下架服务。
	套
	1
	
	
	

	1.1.6
	算法仓库-工程车辆识别
	通过视频或图像，实现机动车辆的识别以及结构化属性、特征的提取。包括车牌号码、车牌颜色、车辆颜色、车牌类型、车款、车型等。
	套
	1
	
	
	

	1.1.7
	算法仓库-秸秆焚烧
	支持识别视频画面中出现烟雾灰白颜色、扩散形态地表燃烧痕迹。
	套
	1
	
	
	

	1.1.8
	算法仓库-裸土未覆盖
	支持对地面上的裸土未覆盖场景进行识别。
	套
	1
	
	
	

	1.1.9
	算法仓库-明火识别
	支持识别视频画面中出现的深橘黄色,、非半透明色的明火、火灾等异常火光
	套
	1
	
	
	

	1.1.10
	算法仓库-烟雾识别
	支持识别视频画面中出现的团状烟雾排放。
	套
	1
	
	
	

	1.1.11
	算法仓库-画面异常
	支持识别画面黑屏、灰屏、白屏、绿屏、蓝屏、花屏，镜头有遮挡、有污染，以及摄像机角度异常等情况。
	套
	1
	
	
	

	1.1.12
	算法仓库-水体变色
	支持对河流区域的水体是否被污染进行识别，包括明显的水体颜色变化，有害藻类生物入侵等。
	套
	1
	
	
	

	1.2
	大气多模态预测溯源分析决策模型

	1.2.1
	大气环境周边站点关联分析模型
	提供大气环境周边站点关联分析模型
	套
	1
	
	
	

	1.2.2
	 HYSPLIT污染传输模型
	提供HYSPLIT污染传输模型
	套
	1
	
	
	

	1.3
	水质水文多模态预测溯源分析评价模型

	1.3.1
	水环境综合指数评价模型
	提供水环境综合指数评价模型
	套
	1
	
	
	

	1.3.2
	河网水质指标浓度动态渲染算法
	提供河网水质指标浓度动态渲染算法
	套
	1
	
	
	

	1.3.3
	水环境承载力评价模型
	提供水环境承载力评价模型
	套
	1
	
	
	

	1.3.4
	水文对水质指标影响分析模型
	提供水文对水质指标影响分析模型
	套
	1
	
	
	

	1.3.5
	气象对水质指标影响分析模型
	提供气象对水质指标影响分析模型
	套
	1
	
	
	

	1.3.6
	水环境周边站点关联分析模型
	提供水环境周边站点关联分析模型
	套
	1
	
	
	

	1.3.7
	水环境污染物特征关联分析模型
	提供水环境污染物特征关联分析模型
	套
	1
	
	
	

	1.3.8
	水雨情影响分析模型
	提供水雨情影响分析模型
	套
	1
	
	
	

	1.3.9
	多模态污染来源融合识别模型
	提供多模态污染来源融合识别模型
	套
	1
	
	
	

	1.4
	业务预警模型

	1.4.1
	统计模型
	通过分析历史数据预测未来污染趋势，具有较强的预测能力。
	套
	1
	
	
	

	1.4.2
	机器学习模型
	机器学习模型通过算法自动学习数据中的复杂模式，尤其擅长处理多源异构数据、非线性关系和高维特征，大幅提升了复杂环境场景下的预警精度与适应性。
	套
	1
	
	
	

	1.5
	业务数据分析模型

	1.5.1
	趋势回归分析模型
	通过对时间序列数据的可视化呈现与统计建模，量化指标随时间的变化趋势，并基于历史规律外推未来走势，为目标设定、成效评估和策略调整提供科学依据。
	套
	1
	
	
	

	1.5.2
	结构分析模型
	通过层级化分析指标的构成结构，聚焦高占比、高风险的子项。
	套
	1
	
	
	

	1.5.3
	 相关性分析模型
	通过量化不同环境指标、管理指标或工艺指标之间的关联强度与方向，揭示 “哪些因素相互影响”“影响程度如何”，为资源优化配置、工艺参数调整和风险预判提供数据支撑，实现环保管理从 “经验驱动” 向 “数据驱动” 的转变。
	套
	1
	
	
	

	1.5.4
	异常检测模型
	通过构建 “正常状态基线”，自动捕捉数据中的突变、漂移或极端值，及时触发预警并推动排查，从而防范环境风险扩大或数据质量问题。
	套
	1
	
	
	

	1.6
	业务智能调度模型

	1.6.1
	优化调度算法
	通过问题建模、约束定义、优化求解输出资源分配清单执行路径规划预期效果指标及敏感性分析建议。
	套
	1
	
	
	

	1.6.2
	预测算法
	通过影响因素构建预测模型生成前瞻性调度方案。
	套
	1
	
	
	

	1.6.3
	动态响应算法
	通过突发变量实时感知进行快速评估，生成动态调整方案。
	套
	1
	
	
	

	1.6.4
	规则引擎
	建立参数化规则库，将可变要求设为动态参数，支持按区域、时段灵活配置；
	套
	1
	
	
	

	
	
	关联规则与业务场景，确保不同调度场景调用对应规则子集。
	
	
	
	
	

	2
	生态环境数据资源中心及数据治理服务

	2.1
	生态环境数据资源中心

	2.1.1
	数采任务管理
	统一数据交换架构，利用数据调度和采集工具将数据源数据导入生态环境数据资源中心平台中。
	套
	1
	
	
	

	2.1.2
	数据编排调度
	提高数据的质量和可用性，从而支持更准确、更有效的数据分析和应用。
	套
	1
	
	
	

	2.1.3
	元数据质量管理
	对元数据进行管理，可以提高数据的可理解性、可靠性和可用性。
	套
	1
	
	
	

	2.1.4
	资产地图管理
	实现处理资产、存储资产、加解密资产、稽核资产等功能。
	套
	1
	
	
	

	2.1.5
	数据服务授权管理
	提供对外发布的数据共享开发服务进行注册、维护、发布、下线等能力。
	套
	1
	
	
	

	2.2
	数据治理服务

	2.2.1
	数据采集汇聚服务
	从外部平台、其他业务系统、前端感知设备等多源异构数据源中抽取数据，通过格式转换与初步校验后集中整合到统一存储平台，为数据全生命周期处理提供原始数据基础。
	项
	1
	
	
	

	2.2.2
	数据质量清洗服务
	针对采集数据中的重复值、缺失值、格式错误等 “脏数据”，通过规则校验、自动化修正和标准化处理，剔除无效信息并修正偏差，确保数据可用可信。
	项
	1
	
	
	

	2.2.3
	数据主题库/专题库建设服务
	围绕核心业务主题或专项场景，通过数据建模整合跨系统相关数据，构建结构化、高业务关联性的数据集，提升数据的业务适配性和易用性。
	项
	1
	
	
	

	2.2.4
	资产目录管理服务
	对数据资产进行全面盘点、分类编目，记录元数据、业务含义和关联关系，形成可视化数据资产地图，实现数据可发现、可理解、可追溯。
	项
	1
	
	
	

	2.2.5
	数据共享管理服务
	依托规则制定与技术支撑，在保障数据安全合规的前提下，规范数据共享流程，通过权限控制、脱敏等手段促进数据价值流通，避免数据孤岛。
	项
	1
	
	
	

	3
	业务支撑

	3.1
	视频接入平台

	3.1.1
	视频汇聚能力-视图接入服务
	提供多种类型、多种协议的设备接入。
	套
	1
	
	
	

	3.1.2
	视频汇聚能力-视图处理服务
	提供视频转码服务和视频水印服务。
	套
	1
	
	
	

	3.1.3
	视频汇聚能力-设备接入授权
	提供设备接入授权。
	路
	400
	
	
	

	3.1.4
	视图数据存储中心-对象存储管理服务
	提供对象存储的管理服务。
	套
	1
	
	
	

	3.1.5
	视图数据存储中心-对象存储服务
	提供视频、图像的存储服务。
	套
	1
	
	
	

	3.1.6
	视图数据共享中心-国标视频对接服务
	通过设备接入、平台接入、国标输出等模块，基于GB/T28181标准协议实现上下级平台视频的接入、共享。
	套
	1
	
	
	

	3.1.7
	视图数据共享中心-视图库对接服务
	接入各上下级单位已经建设的视图库的图像数据，以及将数据共享给其他上下级单位建设的视图库系统。
	套
	1
	
	
	

	3.2
	监测数据采集反控平台

	3.2.1
	综合看板
	综合看板包含站点接入信息统计、计算统计、反控统计、最近24小时报文统计、累计报文统计。
	套
	1
	
	
	

	3.2.2
	站点管理
	IoT接入的站点的基础信息进行统一管理
	套
	1
	
	
	

	3.2.3
	基础配置
	提供协议管理、因子管理、单位管理、字典管理、断线配置
	套
	1
	
	
	

	3.2.4
	数据接入
	对协议服务已接入站点的信息进行统一管理
	套
	1
	
	
	

	3.2.5
	反控管理
	包含远程补遗、反控记录模块
	套
	1
	
	
	

	3.2.6
	系统管理
	提供监测数据采集反控平台用户对于基础信息操作的完整记录。
	套
	1
	
	
	

	3.3
	协同平台

	3.3.1
	问题线索上报
	识别无人机监测感知数据的异常情况，第一时间发现并上报污染问题和异常行为到事件管控中心。
	套
	1
	
	
	

	3.3.2
	事件受理处置
	针对上报的问题事件和上级交办的事件任务，事件管控中心根据属地管理和事件受理原则进行第一时间响应处置，及时跟踪事件处置进程并反馈处置结果。
	套
	1
	
	
	

	3.3.3
	事件信息查询
	支持按发现时间、事件类型、事件级别、处置状态等条件快速查询事件列表。
	套
	1
	
	
	

	3.3.4
	任务管理
	提供一个集中的任务管理功能。能够按照任务类型、任务产生时间、任务处置状态等条件检索定位任务。
	套
	1
	
	
	

	3.3.5
	我的任务
	面向当前登录用户，将与“我”相关的各类任务进行统一集中管理。
	套
	1
	
	
	

	3.4
	权限管理平台

	3.4.1
	授权服务
	统一授权管理，包含授权管理和授权服务。
	套
	1
	
	
	

	3.4.2
	角色管理
	对各种角色进行增加、修改、删除、同步等动态管理
	套
	1
	
	
	

	3.4.3
	资源管理
	对平台用户进行授权管理的核心就是对各种信息资源访问权限的合理、有效分配。
	套
	1
	
	
	

	3.4.4
	权限管理
	基于访问角色的授权。
	套
	1
	
	
	

	3.5
	飞控平台

	为避免重复建设，本项目飞控平台可租赁市级第三方统建的飞控平台，费用包含在项目中。

	3.5.1
	无人机分布一览
	基于GIS和列表可视化展示无人机当前分布情况。
	套
	1
	
	
	

	3.5.2
	无人机巡检统计
	统计无人机累计飞航数据，包括飞行架次、飞行里程、飞行时长、覆盖面积等
	套
	1
	
	
	

	3.5.3
	环境问题发现统计
	基于智能化数据分析引擎，构建多模态、多维度的无人机问题识别体系，为用户提供精准的决策支持。
	套
	1
	
	
	

	3.5.4
	环境巡查问题统计
	以列表形式，轮播无人机巡查发现的环境问题
	套
	1
	
	
	

	3.5.5
	航线规划
	可视化展示无人机航线规划操作
	套
	1
	
	
	

	3.5.6
	航线复用
	支持根据实际的飞行情况和地形变化，对已规划的航线进行优化调整。
	套
	1
	
	
	

	3.5.7
	无人机设备管理
	支持对每架无人机的设备型号、购买时间、保修期、电池容量、飞行里程等基本信息进行全生命周期管理。
	套
	1
	
	
	

	3.5.8
	现场实况直播
	可实时传输至无人机飞控平台，方便监控或管理人员实时查看。
	套
	1
	
	
	

	3.5.9
	实时任务分配
	支持根据不同区域、任务优先级、无人机设备状态，智能分配无人机巡查任务。
	套
	1
	
	
	

	3.5.10
	实时任务调度
	支持基于GIS地图，实时展示无人机的飞行位置、飞行状态。
	套
	1
	
	
	

	3.5.11
	定时任务设置
	支持创建日常或周期性的无人机巡查任务。
	套
	1
	
	
	

	3.5.12
	定时巡航执行
	支持根据设置的任务执行周期和频率，在指定时刻执行无人机定时巡查任务。
	套
	1
	
	
	

	 
	合计
	
	
	
	
	
	


1.3 应用系统
	序号
	一级模块
	二级模块
	功能要求
	单价
（元）
	小计（元）
	备注

	1
	全局态势感知
	
	
	

	1.1
	气环境现状
	年改善率
	优良率年改善率、优良天数年改善率、综合指数年改善率、PM10年改善率、PM2.5年改善率、臭氧年改善率、NO2年改善率。
	
	
	

	1.2
	
	城市排名
	城市年排名、优良率城市排名、优良天数城市排名、综合指数城市排名、PM10指标城市排名、PM2.5指标城市排名、O3指标城市排名。
	
	
	

	1.3
	
	工地扬尘
	工地基础信息、工地扬尘站基础信息、工地扬尘在线情况、工地扬尘点位信息、工地扬尘实时数据、工地扬尘趋势分析。
	
	
	

	1.4
	
	统计分析
	气站点类型列表、统计国控站点个数、统计省控站点个数、统计市控站点个数、企业基础信息、废气排口基础信息、地图点位基于在线状态展示环境质量点位图标、地图点位点击查看环境质量站基础信息、地图点位点击查看环境质量站气象数据、地图点位点击查看环境质量站实时数据、地图点位点击查看环境质量站趋势变化数据、地图点位点击查看环境质量站趋势切换因子列表、涉气污染源类型列表、统计废气排口个数、道路扬尘站基础信息、统计道路扬尘个数、地图点位基于在线状态展示废气排口图标、地图点位点击查看废气排口基础信息、地图点位点击查看废气排口监测数据、地图点位点击查看废气排口实时变化趋势、地图点位点击查看环境质量站趋势切换污染源因子列表。
	
	
	

	1.5
	
	重点工作
	可视化展示本市蓝天保卫战重点工作及绩效目标进展等相关数据。
	
	
	

	1.6
	水环境现状
	水质同比
	重要河流水质同比、水监测站点基础信息、重要水体水质同比。
	
	
	

	1.7
	
	改善率比例变化
	国控年改善率Ⅰ-Ⅲ类比例变化、省控以上年改善率Ⅰ-Ⅲ类比例变化、市控以上年改善率Ⅰ-Ⅲ类比例变化。
	
	
	

	1.8
	
	统计分析
	水站点类型列表、统计国控站点个数、统计省控站点个数、统计市控站点个数、统计饮用水源个数、统计重要河道个数、河道数据基础信息、地图点位基于在线状态展示环境质量点位图标、地图点位点击查看环境质量站基础信息、地图点位点击查看环境质量站气象数据、地图点位点击查看环境质量站实时数据、地图点位点击查看环境质量站趋势变化数据、地图点位点击查看环境质量站趋势切换因子列表、统计交接断面个数。
	
	
	

	1.9
	
	重要工作
	可视化展示碧水行动重点工作及绩效目标进展等相关数据。
	
	
	

	1.1
	环境管控现状
	预警事件
	预警管控、预警信息、事件信息、任务信息。可视化展示本市年度预警管控信息，帮助管理者从宏观到微观快速锁定风险源头，为统筹调度、精准施策提供“一屏总览、一触即达”的决策支撑。
	
	
	

	1.11
	
	今天新增
	今日新增水事件、今日新增气事件。
	
	
	

	1.12
	
	事件统计
	水事件总数、气事件总数。可视化展示本市年度水、气事件总数。
	
	
	

	1.13
	
	处置情况
	水处置率统计、气处置率统计、统计水已处理个数、统计气已处理个数、新增水处置任务、新增气处置任务。
	
	
	

	1.14
	
	立体感知
	实况信息、图层切换、缩放复原。
	
	
	

	1.15
	重点工作现状
	任务统计
	任务统计、任务完成率。
	
	
	

	2
	大气AI精细化管理
	
	
	

	2.1
	大气环境态势感知
	环境现状
	当日空气质量、空气质量日累计、达成分析、空气质量年累计、空气质量月累计、区县AQI实时排名、站点AIQI实时排名、城市综合指数年排名、城市优良率年排名、城市PM2.5年排名、城市O₃年排名、年改善率。
	
	
	

	2.2
	
	环境分析
	空气质量等级占比分析、综合指数贡献比、首要污染物占比。
	
	
	

	2.3
	
	防治措施
	环境监测、源监控、源档案、平台预警、事件处置。
	
	
	

	2.4
	污染天气管控调度
	预案管理
	预警规则、预警等级、部门应急预案、行业应急预案、企业减排措施管理、扬尘源减排措施管理、管控预案措施类型、管控预案对象、管控预案管理、调度清单。
	
	
	

	2.5
	
	重污染应急
	城市预警、省级预警、预警通知管理、重污染工作日报、应急措施跟踪、重污染总结报告、区县工作日报、区县工作统计、污染管控日报、污染源填报统计。
	
	
	

	2.6
	
	轻中度污染应急
	轻中度污染预警、属地巡查。
	
	
	

	2.7
	
	污染天气管控调度
	实时空气质量、今日累计、预测预报、污染管控调度、动态评估。
	
	
	

	2.8
	市-县-乡三级达标智能动态管控
	考核目标跟踪管理
	目标类型管理、目标制定、目标分解、区域目标、目标跟踪、达成分析、目标回顾、总结报告。
	
	
	

	2.9
	
	考核目标研判分析
	达成分析、排名分析、气象分析、工业企业分析、监测预警统计、区域PM2.5年度考核达标情况、区域达标地图展示。
	
	
	

	2.1
	
	排名分析
	城市排名分析、城市改善率排名、城市年度排名变化、区县/乡镇排名分析、区县/乡镇改善率排名、站点排名分析、站点改善率排名、目标预警配置、排名预警配置。
	
	
	

	2.11
	网格化多模态精准预警
	实况一览
	环境空气质量监测、企业废气数据实况、工地扬尘数据实况、道路扬尘数据实况、尾气遥感数据实况、餐饮油烟数据实况。
	
	
	

	2.12
	
	环境监测
	环境质量监测、视频监控、走航记录、网格数据、气象监测、污染源监测。
	
	
	

	2.13
	
	数据管理
	数据审核、数据导入、数据导出。
	
	
	

	2.14
	
	网格管理
	网格人员管理、网格清单管理-列表模式、网格清单管理-地图模式、网格标签管理。
	
	
	

	2.15
	重点区域小尺度污染特征分析
	环境特征分析
	城市特征分析、多维分析。
	
	
	

	2.16
	
	历史特征分析
	城市历史特征分析、区域历史特征分析、站点历史特征分析。
	
	
	

	2.17
	
	分析报告
	空气质量详情统计报表、空气质量时段统计报表、空气质量指数统计报表、空气质量综合评价报表。
	
	
	

	2.18
	近源一体化智能管控
	固定源管控
	企业档案管理、工地档案管理、餐饮油烟管理、污染排放分析、企业管控、工地管控、尾气遥感站分析。
	
	
	

	2.19
	
	移动源管控
	加油站管理、检测机构管理、重柴油车档案管理、OBD终端管理、非道路移动机械档案管理、E-TBOX终端管理、基础信息管理、重型柴油车OBD在线监管、非道路移动机械在线监管。
	
	
	

	2.2
	污染源雷达特征反演
	本地污染源实时查看
	雷达数据采集、实时监控。
	
	
	

	2.21
	
	历史数据查询
	历史数据查询、雷达图谱、雷达地图数据。
	
	
	

	2.22
	
	情景复盘
	雷达站点树、查看雷达告警列表、雷达因子列表、保存图片、地图点击查看具体位置监测数据、地图面板、进度条播放、图层选择-站点类型选择、图层选择-因子选择。
	
	
	

	2.23
	
	可视化展示与预警
	雷达因子列表、雷达站点列表、雷达图-报警点叠加切换、雷达图任务列表、请求雷达图片叠加渲染、查询气象数据、进度条播放、地图面板。
	
	
	

	2.24
	AI+大气超脑
	AI雷达预警超脑
	AI雷达预警产生、雷达图谱特征识别智能体、网格特征分析智能体、关联数据研判智能体、周边站点分析智能体、气象分析智能体、综合归因分析、AI雷达预警无人机联动、AI雷达预警指令。
	
	
	

	2.25
	
	AI环境空气质量站预警研判超脑
	环境质量站点预警、PM2.5高值研判智能体、PM10高值研判智能体、臭氧高值研判智能体、SO2高值研判智能体、NO2高值研判智能体、周边站点分析智能体、近源研判智能体、关联数据研判智能体、气象分析智能体、综合归因分析、AI气环境质量点位无人机联动、AI气环境质量点位预警指令、AI气超脑分析任务查询、气超脑巡查记录查询、激光散射监测点预警。
	
	
	

	3
	重点流域AI精细化管理
	
	
	

	3.1
	水环境态势感知
	综合态势
	环境现状、环境分析、防治措施、水质插值、饮用水源地范围。
	
	
	

	3.2
	
	预警研判
	7天播报、地图、预警统计、预警分析、站点预警研判一图总览。
	
	
	

	3.3
	流域断面AI精准溯源
	水环境关联数据接入
	自动数据接入、手工数据接入、共享数据回流。
	
	
	

	3.4
	
	水环境数据管理
	地表水实况一览、地表水数据查询。
	
	
	

	3.5
	
	断面问题发现
	超历史最高预警、未达考核目标预警、同比趋势异常预警、水质类别下降预警-污染物指标变差预警、水质类别下降预警-综合系数升高预警、水质数据超标预警。
	
	
	

	3.6
	
	溯源智能体初步研判分析
	总磷污染特征分析智能体、氨氮污染特征分析智能体、高锰酸盐指数污染特征分析智能体、COD污染特征分析智能体、水雨情影响分析智能体、上游影响识别智能体、周边污染源企业影响分析智能体、入河排污口影响分析智能体、云上巡航周边实景分析智能体、重点污染区域知识图谱关联分析智能体、初步研判结论可视化展示。
	
	
	

	3.7
	
	无人机精细化排查
	自动生成无人机巡查路线、无人机是否调度判断、基于航线自主巡查、巡查成果一览。
	
	
	

	3.8
	
	AI水环境质量点位预警闭环指令
	AI水环境质量调度指令基于自动分析闭环处置、AI水环境质量调度指令基于实际污染来源下派、下达处置任务通知、处置人处置提交。
	
	
	

	3.9
	
	水质预警溯源巡查报告
	水质预警溯源巡查报告生成、水质预警溯源巡查报告查看、水质预警溯源巡查报告下载。
	
	
	

	3.1
	
	人工精细化排查
	巡湖员收到相关任务后，可基于AI溯源结果前往现场进行精细化排查处置，同时基于移动端填写相关信息如图片、处置结果，最终完成预警闭环。
	
	
	

	3.11
	
	水质排名一览
	区域月水质综合指数排名一览、区域季水质综合指数排名一览、区域年水质综合指数排名一览、流域月水质综合指数排名一览、流域季水质综合指数排名一览、流域年水质综合指数排名一览、站点月水质综合指数排名一览、站点季水质综合指数排名一览、站点年水质综合指数排名一览、区域月水质综合指数变化率排名一览、区域季水质综合指数变化率排名一览、区域年水质综合指数变化率排名一览、流域月水质综合指数变化率排名一览、流域季水质综合指数变化率排名一览、流域年水质综合指数变化率排名一览、站点月水质综合指数变化率排名一览、站点季水质综合指数变化率排名一览、站点年水质综合指数变化率排名一览、区域排名历史比对变化趋势图、流域排名历史比对变化趋势图、区域月水质排名同比环比、区域季水质排名同比环比、区域年水质排名同比环比、流域月水质排名同比环比、流域季水质排名同比环比、流域年水质排名同比环比、站点月水质排名同比环比、站点季水质排名同比环比、站点年水质排名同比环比。
	
	
	

	3.12
	
	断面达标综合研判
	地表水断面达标现状分析、地表水水质污染日历、地表水类别比例变化、地表水时序变化特征、地表水水质同比环比、地表水多维横向对比、地表水管控因子识别、地表水达标预测与差距分析。
	
	
	

	3.13
	重点湖库智能化风险管控
	重点湖库底数排查
	河湖档案管理、设施设备管理、污水处理设施管理、入河排污口管理。
	
	
	

	3.14
	
	重点湖库及饮用水质实况监测
	重点湖库及饮用水源地站点数据接入、重点湖库及饮用水源地站点数据自动评价、重点湖库及饮用水源地站点数据自动审核、重点湖库及饮用水源地站点在线状态定时刷新、重点湖库及饮用水源地站点最新监测数据查询、重点湖库及饮用水源地站点按指定规则进行修约。
	
	
	

	3.15
	
	重点湖库及饮用水源地自动监测数据查询
	重点湖库及饮用水源地终审数据查询、重点湖库及饮用水源地自动数据查询、重点湖库及饮用水源地站点功能因子组查询、重点湖库及饮用水源地自动监测数据导出、重点湖库及饮用水源地手工数据查询、重点湖库及饮用水源地手工监测数据导出。
	
	
	

	3.16
	
	重点湖库及饮用水源地手工数据查询
	重点湖库及饮用水源地手工数据查询、重点湖库及饮用水源地手工监测数据导出。
	
	
	

	3.17
	
	重点湖库及饮用水源地多维分析
	重点湖库及饮用水源地水质评价、重点湖库及饮用水源地水质日历、重点湖库及饮用水源地水质类别比例变化、重点湖库及饮用水源地时序变化特征分析、重点湖库及饮用水源地水质同比环比、重点湖库及饮用水源地重点管控因子识别。
	
	
	

	3.18
	
	重点湖库水质风险防控
	重点湖库水质站点预警、高空瞭望问题识别。
	
	
	

	3.19
	
	入河排口氮磷污染分析管控
	无人机按航线巡查、入河排口河道无人机巡查氮磷水质反演、无人机河道漂浮物污染智能识别、无人机水色异常污染智能识别、入河排污口河道历史巡检总览、入河排污口河道视频画面回放、入河排污口河道AI识别问题回顾、入河排污口河道反演结果回放、入河排污口河道视频及反演结果、问题联动回放。
	
	
	

	3.2
	
	农村污水处理设施氮磷污染分析管控
	农村污水处理设施排口概览、农村污水处理设施排口数据时序分析、农村污水处理设施排口数据污染日历、农村污水处理设施排口数据同比环比、农村污水处理设施排口数据对比分析、农村污水处理设施排口重点污染因子识别、农村污水处理设施排口数据异常识别。
	
	
	

	3.21
	
	农业面源风险识别
	汛期站点水质评价数据查询、汛期污染强度计算、汛期污染强度展示、汛期污染强度分析、汛期污染强度趋势变化。
	
	
	

	3.22
	
	重点湖库富营养化评价
	饮用水源地的湖泊和水库进行营养状态分析和评价、湖库断面营养化评价。
	
	
	

	3.23
	
	重点湖库藻类防控
	藻类数据管理、藻类特征及演变趋势。
	
	
	

	3.24
	AI+水质超脑
	超脑监测能力一张图
	自动监测能力、手工监测能力、污染源企业监测能力、入河排污口监测能力、无人机监测能力。
	
	
	

	3.25
	
	AI任务进度播报
	地表水站点预警AI研判任务播报、地表水站点预警AI研判任务倒序排列、地表水站点预警AI研判详情跳转。
	
	
	

	3.26
	
	无人机实时调度进展
	无人机实时调度状态、无人机信息可视化。
	
	
	

	3.27
	
	任务闭环调度播报
	任务闭环调度播报、任务闭环调度倒序排列。
	
	
	

	3.28
	
	无人机巡查问题发现统计
	无人机预警问题GIS分布、无人机AI识别问题GIS分布。
	
	
	

	3.29
	
	综合报表
	区域地表水常规因子水质综合日报、区域地表水常规因子水质综合周报、区域地表水常规因子水质综合月报、区域地表水常规因子水质综合季报、区域地表水常规因子水质综合年报、流域地表水常规因子水质综合日报、流域地表水常规因子水质综合周报、流域地表水常规因子水质综合月报、流域地表水常规因子水质综合季报、流域地表水常规因子水质综合年报、区域重要河道监测水质综合日报、区域重要河道监测水质综合周报、区域重要河道监测水质综合月报、区域重要河道监测水质综合季报、区域重要河道监测水质综合年报、流域重要河道监测水质综合日报、流域重要河道监测水质综合周报、流域重要河道监测水质综合月报、流域重要河道监测水质综合季报、流域重要河道监测水质综合年报、区域核心水体监测水质综合日报、区域核心水体监测水质综合周报、区域核心水体监测水质综合月报、区域核心水体监测水质综合季报、区域核心水体监测水质综合年报、流域核心水体监测水质综合日报、流域核心水体监测水质综合周报、流域核心水体监测水质综合月报、流域核心水体监测水质综合季报、流域核心水体监测水质综合年报。
	
	
	

	3.3
	
	单站报表
	单站报表包括：区域地表水常规因子水质单站日报、区域地表水常规因子水质单站周报、区域地表水常规因子水质单站月报、区域地表水常规因子水质单站季报、区域地表水常规因子水质单站年报、流域地表水常规因子水质单站日报、流域地表水常规因子水质单站周报、流域地表水常规因子水质单站月报、流域地表水常规因子水质单站季报、流域地表水常规因子水质单站年报、按时间切换查询报表、按因子组切换查询报表、按站点名称模糊查询站点。
	
	
	

	3.31
	区域达标智能动态管控
	报警统计
	报警统计、区域达标事件管控、区域达标任务管控。
	
	
	

	4
	土壤动态全流程管理
	
	
	

	4.1
	土壤地块管理
	数据管理
	土壤手工数据管理、土壤手工数据模板下载、土壤手工数据导入。
	
	
	

	4.2
	
	地块环境管理
	建设用地地块环境管理信息、建设用地地块环境新增、建设用地地块环境查询、建设用地地块环境修改、建设用地环境删除、农用地地块环境管理信息、农用地地块环境新增、农用地地块环境查询、农用地地块环境修改、农用地地块环境删除、污染地块环境管理信息、污染地块环境新增、污染地块环境查询、污染地块环境修改、污染地块环境删除。
	
	
	

	4.3
	
	重金属超标统计
	单项重金属超标统计列表、单项重金属超标统计分析、重金属综合超标统计列表、重金属综合超标统计分析、重金属超标统计区域树。
	
	
	

	4.4
	
	有机物超标统计
	单项有机物超标统计列表、单项有机物超标统计分析、有机物综合超标统计列表、有机物综合超标统计分析、有机物超标统计区域树。
	
	
	

	4.5
	
	特殊监测项目超标统计
	特殊监测项目超标统计列表、殊监测项目超标统计分析。
	
	
	

	4.6
	
	风险等级构成分析
	风险等级构成分析统计、风险等级构成分析列表。
	
	
	

	4.7
	尾矿库及农村污水管理
	尾矿库数据管理
	尾矿库基本信息管理、尾矿库土壤监测指标、尾矿库采样信息管理、尾矿库数据版本管理、污水来源-生活污水管理、污水来源-养殖废水管理、污水来源-农田退水管理。
	
	
	

	4.8
	
	农村污水数据管理
	污水来源-小型工业散排管理、土壤关联指标管理-有机质、土壤关联指标管理-总氮、土壤关联指标管理-总磷、土壤关联指标管理-重金属、土壤关联指标管理-抗生素残留、土壤关联指标管理-盐分、农村污水数据版本管理。
	
	
	

	4.9
	
	尾矿库数据查询
	尾矿库数据行政区划查询、尾矿库数据时间区间查询、尾矿库数据指标区间查询、尾矿库数据风险等级查询。
	
	
	

	4.1
	
	农村污水数据查询
	农村污水数据行政区划查询、农村污水数据时间区间查询、农村污水数据指标区间查询、农村污水数据风险等级查询。
	
	
	

	4.11
	
	尾矿库GIS可视
	尾矿库GIS地图、尾矿库点位状态、尾矿库弹框查看、尾矿库日数据查看、尾矿库周数据查看、尾矿库季度数据查看、尾矿库年数据查看。
	
	
	

	4.12
	
	农村污水前端监测设备GIS可视
	农村污水监测设备GIS地图、农村污水设施点位状态、农村污水监测设备弹框查看、农村污水监测设备日数据查看、农村污水监测设备周数据查看、农村污水监测设备季度数据查看、农村污水监测设备年数据查看。
	
	
	

	5
	监测数据全生命周期管理
	
	
	

	5.1
	环境全域监测
	今日监测实况
	当日采样样品、分析项目、生成报告书、人员分类统计。
	
	
	

	5.2
	
	环境监测网络
	水环境监测网络、气环境监测网络。
	
	
	

	5.3
	
	水质自动监测
	县控以上水质自动监测、县控以上水质统计、县控以上水质达标情况、县控以上水质报警分析、区县其他自动监测、区县其他水质统计、区县其他水质达标情况、区县其他水质报警分析、水源地自动监测、水源地自动监测水质统计、水源地自动监测水质达标情况、水源地自动监测水质报警分析。
	
	
	

	5.4
	
	水质手工监测
	县控以上手工监测、县控以上手工数据水质统计、县控以上手工数据水质达标情况、县控以上手工数据水质报警分析、交接断面手工监测、交接断面手工数据水质统计、交接断面手工数据水质达标情况、交接断面手工数据水质报警分析、饮用水源地手工监测、饮用水源地手工数据水质统计、饮用水源地手工数据水质达标情况、饮用水源地手工数据水质报警分析、河长制手工监测、河长制手工数据水质统计、河长制手工数据水质达标情况、河长制手工数据水质报警分析、重要河道手工监测、重要河道手工数据水质统计、重要河道手工数据水质达标情况、重要河道手工数据水质报警分析、入海溪闸手工监测、入海溪闸手工数据水质统计、入海溪闸手工数据水质达标情况、入海溪闸手工数据水质报警分析。
	
	
	

	5.5
	
	大气自动监测
	乡镇站空气自动监测、乡镇站空气自动监测质量现状、乡镇站空气自动监测综合指数排名、乡镇站空气自动监测同比改善、交通干线自动监测、交通干线空气自动监测质量现状、交通干线自动监测综合指数排名、交通干线自动监测同比改善、扬尘自动监测、扬尘自动监测空气质量现状、扬尘自动监测综合指数排名、扬尘自动监测同比改善。
	
	
	

	5.6
	高空瞭望监控
	点位分布
	高空瞭望点位统计、高空瞭望点位分布、高空瞭望点位实况、高空瞭望点位弹框、高空瞭望点位历史查看。
	
	
	

	5.7
	数据质量管理
	软件自动审核
	软件自动审核数、软件自动审核限值配置软件自动审核修约配置、软件自动审核计算。
	
	
	

	5.8
	
	人工审核
	监测数据人工审核列表、人工审核流程配置、人工审核日志、人工审核日志查询、人工审核数据比对。
	
	
	

	5.9
	
	手工补录
	手工补录、手工补录日志、手工补录数据导入、手工补录分析。
	
	
	

	5.1
	
	运行统计
	数据有效性统计数据查询、数据有效性区域站点树、数据有效性站点类型列表查询、数据有效性数据类型下拉列表、数据有效性统计数据导出。
	
	
	

	5.1
	
	运行统计-设备传输率
	设备传输率数据查询、设备传输率区域站点树、设备传输率站点类型列表查询、设备传输率数据类型下拉列表、设备传输率数据导出、数据有效性。
	
	
	

	5.12
	
	终审数据导入
	城市日终审数据导入、城市周终审数据导入、城市月终审数据导入、城市季终审数据导入、城市年终审数据导入、网格日终审数据导入、网格周终审数据导入、网格月终审数据导入、网格季终审数据导入、网格年终审数据导入、站点日终审数据导入、站点周终审数据导入、站点月终审数据导入、站点季终审数据导入、站点年终审数据导入、模版下载、城市导入记录查询、网格导入记录查询、站点导入记录查询、城市数据类型下拉列表、网格数据类型下拉列表、站点数据类型下拉列表。
	
	
	

	5.13
	
	评价数据剔除
	评价数据剔除区域流域树、评价数据展示、评价数据查询、评价数据剔除操作、评价数据状态标志。
	
	
	

	5.14
	
	评价数据审核
	评价数据审核区域流域树、评价审核数据展示、评价数据查询、评价数据审核操作、评价数据批量通过、评价数据批量驳回。
	
	
	

	5.15
	数据智能质控
	质控设置
	日质控设置、日质控设置内容、周质控设置、周质控设置内容、月质控集成干预检查设置、月质控集成干预检查设置内容、月质控多点线性核查设置、月质控多点线性核查设置内容、月质控实际水样比对设置、月质控实际水样比对设置内容、月质控加标回收设置、月质控加标回收设置内容、质控技术要求零点漂移、质控技术要求跨度漂移、质控技术要求标样核查、质控技术要求实际水样比对、质控技术要求加标回收率、质控技术要求平行样测试、质控技术要求多点线性核查、质控技术要求集成干预检查、实际水样比对录入数据查询、实际水样比对录入新增、实际水样比对文件上传。
	
	
	

	5.16
	
	质控数据
	日质控-零点核查/漂移、日质控-零点核查/漂移技术规范、日质控-零点核查/漂移导出、日质控-跨度核查/漂移、日质控-跨度核查/漂移技术规范、日质控-跨度核查/漂移导出、周质控数据、周质控技术规范、周质控导出、月质控-集成干预检查、月质控-集成干预检查、月质控-多点线性核查、月质控-多点线性核查、月质控-实际水样比对、月质控-实际水样比对、月质控-加标回收、月质控-加标回收、月质控技术规范、现场日志-在线监控仪器仪表、现场日志-在线监控仪器仪表导出、现场日志-数据采集传输仪、现场日志-数据采集传输仪导出、标样核查数据、标样核查导出、平行样测试数据、平行样测试导出。
	
	
	

	5.17
	数据全息档案管理
	大气监测数据
	站点分钟数据、站点原始小时数据、站点自动审核小时数据、站点人工审核小时数据、站点日数据、站点周数据、站点月数据、站点季数据、站点年数据、网格小时数据、网格日数据、网格周数据、网格月数据、网格季数据、网格季节数据、网格年数据、激光散射点监测数、城市小时数据、城市日数据、城市周数据、城市月数据、城市季数据、城市季节数据、城市年数据、排口小时数据、排口日数据、排口月数据、排口年数据、企业小时数据、企业日数据、企业月数据、企业年数据、扬尘站小时数据、扬尘站小时数据、尾气监测站数据、雷达扫描任务数据、雷达监测站数据。
	
	
	

	5.1
	
	大气预警数据
	雷达预警记录、站点预警记录、区域预警记录。
	
	
	

	5.19
	
	空气质量AI分析任务数据
	AI分析记录、AI分析进度、AI分析溯源记录、AI分析溯源报告、AI分析无人机巡查信息、AI分析无人机巡查问题记录、AI分析无人机自动航线信息。
	
	
	

	5.2
	
	水质监测数据
	水质站小时数据、水质站日数据、水质站周数据、水质站月数据、水质站季数据、水质站年数据、区域小时数据、区域日数据、区域月数据、废水排口年数据、废水排口小时数据、废水排口日数据、废水排口月数据、废水排口年数据、高光谱水质反演数据。
	
	
	

	5.21
	
	水质预警数据
	站点预警记录、区域未达标预警记录。
	
	
	

	5.2
	
	水质AI分析任务数据
	AI分析记录、AI分析进度、AI分析溯源记录、AI分析溯源报告、AI分析无人机巡查信息、AI分析无人机巡查问题记录、AI分析无人机自动航线信息。
	
	
	

	5.23
	
	数据对接
	数据对接任务列表数据、任务运行记录数据、任务输入配置数据、任务配置转换数据、报文输出配置信息、数据库连接配置、三方api输出配置信息、数据对接相关因子组数据、数据对接相关因子数据、数据对接输入日志数据、数据对接输出日志数据、数据转换日志。
	
	
	

	5.2
	
	文件数据
	文件列表数据、文件内容数据。
	
	
	

	6
	行政事务闭环管理
	
	
	

	6.1
	督察流程闭环管理
	中央督察问题管理
	问题新增、问题修改、问题进度反馈、问题闭环。
	
	
	

	6.2
	
	省级督察问题管理
	问题新增、问题修改、问题进度反馈、问题闭环。
	
	
	

	6.3
	
	市级督察问题管理
	问题新增、问题修改、问题进度反馈、问题闭环。
	
	
	

	6.4
	
	区县督察问题管理
	问题新增、问题修改、问题进度反馈、问题闭环。
	
	
	

	6.5
	
	督察问题分析
	问题类型分析、问题类型维护、时空分布分析、问题趋势分析、区域排行分析、部门排行分析。
	
	
	

	6.6
	
	督察业务基础配置
	督察业务字典管理、督察业务行政区划管理。
	
	
	

	6.7
	信访流程闭环管理
	市级信访问题管理
	市级信访问题信息、问题填报、问题修改、问题智能派单、问题进度反馈。
	
	
	

	6.8
	
	线下信访问题管理
	线下信访问题信息、问题填报、问题修改、问题智能派单、问题进度反馈。
	
	
	

	6.9
	
	信访问题分析
	信访类型分析、地区间对比分析、问题趋势分析、专项问题分析。
	
	
	

	6.1
	
	信访业务基础配置
	信访业务字典管理、信访业务行政区划管理。
	
	
	

	6.11
	办公流程闭环管理
	文件管理
	文件上传、文件下载、文件分类、文件检索、权限分类。
	
	
	

	6.12
	
	事件督办
	事件登记、审核分办、办理反馈、催办提醒、统计分析。
	
	
	

	6.13
	
	项目资金管理
	项目清单管理、付款进度管理、项目资金管理。
	
	
	

	6.14
	
	办公业务基础配置
	办公业务字典管理、办公业务行政区划管理。
	
	
	

	7
	数智环保掌上管
	
	
	

	7.1
	蓝天之眼
	实时空气质量
	实时空气质量、空气质量排名、空气质量预报、污染日历、污染地图、空气质量时序图、热点网格。
	
	
	

	7.2
	碧水之镜
	实时监测
	实时监测、站点概况、报警信息、数据分析。
	
	
	

	7.3
	协同管控
	事件上报
	事件上报、我的巡查、任务处置、处置统计、报警统计。
	
	
	

	7.4
	管控工作台
	事件上报
	事件名称、所在网格、事件状态、环境要素、事件来源、事件级别、定位信息。
	
	
	

	7.5
	
	事件管控
	公众监督事件跟踪、基层上报事件跟踪、平级转办事件跟踪、上级交办事件跟踪、气环境事件跟踪、水环境事件跟踪、待办事件、处置中事件、已处置事件、未处置事件、事件详情、处置记录、污染类型、整改措施、整改结果。
	
	
	

	7.6
	
	任务调度
	预警任务、事件任务、下派任务、日常巡查任务、气环境任务、水环境任务、待办任务、处置中任务、已处置任务、未处置任务、任务等级、任务处置人员、我的任务。
	
	
	

	7.7
	
	报警信息查询
	蓝藻预警、建筑工地预警、断线预警、污染预警、综合超标预警、水日均值超标预警、水月均值超标预警、水周均值超标预警、水手工月均值超标预警、监测超标预警、离群预警、小时超标预警、目标预警配置、视频AI预警、视频秸秆焚烧预警。
	
	
	

	7.8
	大气工作台
	大气管控
	任务处置、报警处置、预警处置。
	
	
	

	7.9
	
	排名分析
	城市排名、区县排名、乡镇排名、站点排名、评价站点排名、城市对比分析、达标控制、污染管控。
	
	
	

	7.1
	
	环境分析
	气象分析、城市AQI日历图表、城市PM2.5日历图表、城市PM10日历图表、城市NO2日历图表、城市O3日历图表、城市CO日历图表、城市SO2日历图表、网格AQI日历图表、站点级AQI日历图表、站点级PM2.5日历图表、站点级PM10日历图表、站点级NO2日历图表、站点级O3日历图表、站点级CO日历图表、站点级SO2日历图表。
	
	
	

	7.11
	水工作台
	环境分析
	重点区域水质、重点月份水质、重点因子达标率、重要流域水质、重要水体水质、重要湖库富营养化指数、年度省内市级水质占比清单、年度区县水质排名占比清单、年度水质类别对比折线图、年度水质类别对比散点图、年度水质主要污染物占比清单、站点水质超标次数统计清单、站点水质排名清单。
	
	
	

	7.12
	
	监测感知
	环境在线监测、水质日历、水质类别比例、水质评价、污染源在线监测、正常水质点位占比、超标水质点位占比、异常水质点位占比、断线水质点位占比、停站水质点位占比、涉水重点源信息、污水处理实时数据、污水处理规模、污水处理厂数、平台预警今日预警数、平台预警已处理数、平台预警年统计数、执法督查信息、水环境报警数统计、重点区域报警数统计、事件处置信息。
	
	
	

	7.13
	
	管控地图
	实时监测、地表水水环境质量、饮用水水环境质量、地下水水环境质量、污染源监管。
	
	
	

	 
	合计
	
	
	
	
	


1.4 云资源服务
	序号
	项目名称
	功能要求
	单位
	数量
	单价
（元）
	小计（元）
	备注

	1
	云资源服务

	1.1
	通过国家安全可靠测评的数据接入服务
	内存优化型云主机：配置不低于8核64G内存，系统盘云硬盘40G。含操作系统。
	台/年
	1
	
	
	三年

	1.2
	通过国家安全可靠测评的业务数据支撑服务
	内存优化型云主机：配置不低于8核64G内存，系统盘高性能SSD云硬盘500G。含操作系统。
	台/年
	1
	
	
	三年

	1.3
	通过国家安全可靠测评的业务应用服务
	通用型云主机：配置不低于16核64G内存，系统盘高性能SSD云硬盘2520G。含操作系统。
	台/年
	1
	
	
	三年

	1.4
	通过国家安全可靠测评的云数据库
	国产化集中式云数据库：8核32G内存。支持免安装按需开通，自动备份，弹性伸缩，SSL数据加密，高可用。
	台/年
	1
	
	
	三年

	1.5
	通过国家安全可靠测评的视频接入服务
	内存优化型云主机：配置不低于32核256G内存，系统盘高性能SSD云硬盘480G，数据盘标准云硬盘8192G+高性能SSD云硬盘8192G。含操作系统。
	台/年
	1
	
	
	三年

	1.6
	通过国家安全可靠测评的视频分析服务
	GPU云主机：配置不低于16核64G内存/2*16GB显存A10，系统盘高性能SSD云硬盘480G，数据盘标准云硬盘4096G。含操作系统。
	台/年
	1
	
	
	三年

	1.7
	通过国家安全可靠测评的模型应用服务
	GPU云主机：配置不低于32核/256G内存/4*32G显存V100，系统盘100G，数据盘标准云硬盘500G。含操作系统。
	台/年
	1
	
	
	三年

	2
	网络安全服务

	2.1
	主机安全
	主机安全服务旗舰版：
在企业版基础上增加自启动服务管理、反弹shell和异常shell检测、高危命令检测、提权操作检测、Rootkit安装检测、高级防御(程序运行认证、文件完整性管理、勒索病毒防护)等功能。
提供3年服务。
	台/年
	7
	
	
	三年

	2.2
	堡垒机
	云堡垒机10资产增强版(含资源)
增强版，支持10资产管理，10并发。
特性：提供身份认证、权限控制、账户管理、操作审计、自动化运维、数据库运维审计等功能。提供3年服务。
	套/年
	1
	
	
	三年

	2.3
	日志审计
	AH日志审计服务-10日志源
全面日志采集：全支持Syslog、SNMP、XML、FTP及本地文件等协议实现对各种资产进行日志采集。
智能关联分析：实现全维度、细粒度关联分析，内置众多的关联规则，支持网络安全攻防检测、合规性检测，及云计算租户间可轻松实现各资产间的关联分析。
可视化展示：实现所监控的信息资产的实时监控、信息资产与客户管理、解析规则与关联规则的定义与分发、日志信息的统计与报表、海量日志的存储与快速检索以及平台的管理。通过各种事件的归一化处理，实现高性能的海量事件存储和检索优化功能，提供高速的事件检索能力、事后的合规性统计分析处理。
支持各种网络部署需要，包括日志聚合、日志过滤、事件过滤、日志转发、特殊日志格式支持(如单报文多事件)等。
提供3年服务。
	套/年
	1
	
	
	三年

	2.4
	数据库安全
	DBSS数据库安全审计
数据库安全审计基础版：旁路；默认支持1个数据库.支持的数据库类型
提供3年服务。
	套/年
	1
	
	
	三年

	3
	密码应用服务

	3.1
	加解密服务
	提供数据加解密服务，同时支持对称和非对称体系下的数据加解密。SM4对称加解密能力≥250Mbps，SM2非对称加解密≥30Mbps。为业务应用提供独立的数据加解密、文件加解密等服务算力，实现在重要数据传输或存储方面的数据机密性保护。为应用系统提供重要数据的加密和解密服务，满足密评中对重要数据传输和存储的机密性要求。
每年提供一次测评服务，并出具第三方测评报告证书。
	项
	1
	
	
	三年

	3.2
	签名验签服务
	SM2、SM3签名能力≥500次/秒,验签能力≥200次/秒。提供证书签名和验证服务能力，支持密钥加密保护和信封服务功能，支持数据签名验签、文件签名验签，保证用户身份的真实性，重要业务数据的完整性、以及关键操作的不可否认性等。
每年提供一次测评服务，并出具第三方测评报告证书。
	项
	1
	
	
	三年

	3.3
	身份认证服务
	为应用系统提供对登录用户的基于国密数字证书的身份认证服务，保证应用系统用户身份的真实性，满足密评中对用户身份真实性鉴别的要求。每秒认证次数≥800。
每年提供一次测评服务，并出具第三方测评报告证书。
	项
	1
	
	
	三年

	3.4
	传输加密服务
	提供网络通信通道的加密服务，满足密评中对网络和通信安全层面的数据传输机密性和完整性要求。SSL国密吞吐≥100Mbps。
每年提供一次测评服务，并出具第三方测评报告证书。
	项
	1
	
	
	三年

	3.5
	https安全负载服务
	提供现有业务系统https挂载/卸载的负载能力，支持七层/四层负载，支持负载算法包括轮询、加权轮询、最小连接数和最快响应，新建连接数(个/秒)≥200个；最大并发连接数(个)≥2000；国密吞吐率≥200Mbps。
每年提供一次测评服务，并出具第三方测评报告证书。
	项
	1
	
	
	三年

	3.6
	完整性校验服务
	SM3完整性校验能力≥60Mbps，SM4完整性校验能力≥200Mbps。为用户提供独立的数据完整性校验服务算力，为业务应用提供数据完整性校验、文件完整性校验服务，实现在重要数据传输或存储方面的数据完整性保护。
每年提供一次测评服务，并出具第三方测评报告证书。
	项
	1
	
	
	三年

	3.7
	密钥管理服务
	为应用系统提供集中的密钥全生命周期管理服务，满足密评中对密钥管理的安全性要求。管理密钥数≥10000。
每年提供一次测评服务，并出具第三方测评报告证书。
	项
	1
	
	
	三年

	 
	合计
	
	
	
	
	
	


1.5 综合保障运行服务
	序号
	项目名称
	功能要求
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）
	备注

	1
	监控中心服务
	3人，负责项目整体的运维保障。
	年
	3
	
	
	

	2
	短信服务
	短信服务费
	年
	3
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	


1.6 其他服务
	序号
	项目名称
	功能要求
	单位
	数量
	单价
（元）
	小计（元）
	备注

	1
	第三方软件测评服务
	通过第三方软件测评公司对项目软件功能进行测评，确保项目交付的软件能力达到招标要求。
	项
	1
	
	
	

	2
	等保测评服务
	等保三级测评服务
	年
	3
	
	
	

	3
	密码应用评估服务
	密码应用评估服务
	年
	3
	
	
	

	
	合计
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